Zestawienie podstawowych urządzeń i obiektów do koncepcji odwodnienia 
ulicy Harcerskiej w Biskupcu

Lp.	Nazwa obiektu/urządzenia	Jedn. Miary	Ilość	
1.	Separator zintegrowany z osadnikiem ESL-H 6/60/120	kpl.	1	
2.	Separator zintegrowany z osadnikiem ESL-H 3/30/600	kpl.	2	
3.	System odwodnienia Q-bic/B3 o powierzchni do 50 m2 i wysokości 1,2 m	kpl.	3	
4.	Rurociągi PP Ø 315	mb	90,0	
5.	Rurociągi PP Ø 160	mb	40,0	
6.	Studnie betonowe Ø 1000	szt.	7	
7.	Studnie betonowe Ø 500 z typową kratką ściekową	szt.	12	
8.	Wylot typowy żelbetowy	szt.	1